锥齿轮箱安装测试

实验要求：锥齿轮箱装到滑块的键槽内

测试要求：桁架(机器人)通过夹具抱起锥齿轮箱，通过视觉引导，放到安装板的键槽内。平移、旋转安装板位置，均可以通过视觉引导完成锥齿轮箱的安装。



