活塞安装测试

实验要求：活塞安装到缸体内

测试要求：桁架(机器人)通过夹具抓起活塞，通过视觉引导，放到缸体内。平移、旋转缸体位置，均可以通过视觉引导完成活塞的安装。





活塞安装到缸体内

活塞和缸体

图片包含 物体, 桌子, 锅, 旧

AI 生成的内容可能不正确。